{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Messunsicherheit aus ZRM"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Messunsicherheit aus ZRM","index":0,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[3,0,3,11]]}
["Schätzung der Messunsicherheit unter Nutzung von Referenzmaterialien"]
[]
["Beispiel: ortho-Phosphat in Meerwasserproben [µmol/l] (Beispiel 1 aus Anhang B der DIN ISO 11352)"]
["Analysenergebnisse der Referenzmaterialmessungen"]
[2.16,2.4,2.31,2.33,2.36,2.27,2.37,2.27,2.27,2.1,2.2599999999999998,2.58]
[2.23,2.4700000000000002,2.37,2.39,2.2999999999999998,2.2599999999999998,2.42,2.67,2.36,2.37,2.36,2.2999999999999998]
[2.5,2.17,2.4300000000000002,2.35,2.16,2.2999999999999998]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ergebnis:"]
["nM","c¯","sRw","cref","uCref","uCref,rel","uRw,rel","brel","ub,rel","uc,rel","Urel","Urel"]
[{"$f":"COUNT(A5:L8)","v":30},{"$f":"AVERAGE(A5:L8)","v":2.3363333333333332},{"$f":"STDEV(A5:L8)","v":0.12175394444742128},2.4300000000000002,0.13700000000000001,{"$f":"E11/D11","v":5.6378600823045265E-2},{"$f":"C11/B11","v":5.2113259144280763E-2},{"$f":"(B11-D11)/D11","v":-3.8545953360768312E-2},{"$f":"SQRT(H11^2+(G11^2/A11)+F11^2)","v":6.8955518588986811E-2},{"$f":"SQRT(G11^2+I11^2)","v":8.6432952758280029E-2},{"$f":"2*J11","v":0.17286590551656006},{"$f":"K11","v":0.17286590551656006}]
[]
["Eingaben nur in gelb unterlegte Felder! "]
["Die Berechnungen basieren auf der Norm DIN ISO 11352:2013-03"]
[]
["nM","Anzahl der Messungen"]
["c¯","Mittelwert der Mehrfachmesssungen des eingesetzten zertifizierten Referenzmaterials (ZRM)"]
["sRw","Standardabweichung der ZRM-Messungen"]
["cref","Zertifzierte Konzentration des ZRM, laut Herstellerangaben (Referenzwert bzw. \"assigned value\")"]
["uCref","Standardunsicherheit der zertifizierten Konzentration des ZRM, laut Herstellerangaben"]
["uCref,rel","Relative Unsicherheit des Referenzwerts"]
["uRw,rel","Relative Unsicherheit der Reproduzierbarkeit = Variationskoeffizient der ZRM-Messungen CV,b"]
["brel","Relative Abweichung vom Referenzwert (bias)"]
["ub,rel","Relative Unsicherheit der bias-Komponente"]
["uc,rel","Relative kombinierte Standardunsicherheit"]
["Urel","Relative erweiterte Messunsicherheit mit k=2"]
[]
[]
["Zur Verfügung gestellt vom Labor für Wasseranalytik des Umweltbundesamtes (UBA), Berlin"]
["April 2014"]